% отстъпка от цената на доставката с Еконт! Вижте и другите ни обяви и питайте за продукт, за който не виждате описание! Имаме много видове батерии, зарядни, BMS платки, DC преобразуватели и т.н., всички на отделни обяви! Ремонтираме и акумулаторни батерии с наличните ни елементи и платки!

Чисто нови, неразопаковани ПЛАТКИ BMS PCB С БАЛАНС ЗА БАТЕРИИ ТИП 18650, ЗАЩИТА ОТ ПРЕЗАРЯД, ПРЕРАЗРЯД, КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ, ОГРАНИЧЕНИЕ НА ИЗХОДЕН ТОК И БАЛАНСНО ( БАЛАНСИРАНО) ПОКЛЕТКОВО ЗАРЕЖДАНЕ:

- 13S BMS 35A 35V – 48V - 56.4V – 45 лв на брой

Разполагаме и с други модели БМС – 10S, 5S, 3S и 4S BMS платки в другите ни обяви. Moже да се правят и комбинации между тях.

ПАРАМЕТРИ:

Система за управление на батерии 13S BMS (Battery management system) 35A 54.6V 35A защитна платка с балансно зареждане на сериите

Зарядно напрежение: 54.6V (BMS 35 – 48 – 54.6V) – клетките се зареждат до 4.2V на клетка ( 54.6V за пакет);

Защита от преразряд на клетките – платката спира разряда, докато не се зареди пакетът над даден волтаж;

Продължителен работен разряден ток (горна граница): 35A (ако няма добро охлаждане е добре да се намали консумацията на ток)

Продължителен работен заряден ток (Горна граница): < 8A

Функция на самовъзстановяване (recovery function - AUTO Recovery);

Балансна функция за поклетково зареждане;

Функция против интерференция;

Основни приложения: Акумулаторни литиево-йонни и литиево-полимерни батерии, електрически колелета, електрически скутери, инвертори, електрически мотори, електрически коли, електрически тротинетки и много други.

За клетки с номинално напрежение 3.6V, 3.7V (2.5 – 4.2V) Литиеви батерии (включително 18650, 26650, литието полимерни батерии, Литиево йонни батерии, li-ion, lion, li ion, Li-Po, Lipo, Li Po)

Следвайте точно указаните изводи и не окъсявайте!

Размер: 69\*51\*8 mm

Дължина на балансните кабели с конектора: 300 мм

Препоръка: Когато се прави батерия от 13 серии, хубаво е отделните елементи да са на еднакакъв волтаж (еднакво заредени / разредени). Ако не са – заредете ги отделно и тогава ги използвайте в серии. За проверка на състоянието на батерията – ако напрежението на дадена / дадени серии спада по-бързо, то в тези серии има слаба / повредена батерия.

Не е хубаво да се смесват стари или слаби, или различни модели батерии заедно! Състоянието на сглобената батерия е относително равно на състоянието на най-слабия елемент в нея!

54.6V 13S BMS 35A, 54.6 В 13С БМС 35А, 54.6В платка БМС 35А, 54.6В платка BMS 35А, 54.6V BMS board 35A,

54.6 V BMS 35 A, 54.6 В БМС 35 А, 54.6 В платка БМС 35 А, 54.6 В платка BMS 35А, 54.6 V BMS board 35 A

54.6V 13S BMS 35A, 54.6В 13С БМС 35А, 54.6В платка БМС, 54.6V платка BMS 35А, 54.6V BMS board 35A

54.6 V 13S BMS 35 A, 54.6 В 13С БМС 35 А, 54.6 В платка БМС 35А, 54.6 V платка BMS 35 A, 54.6 V BMS board 35 A

54,6 V 13S BMS 35 A, 54,6 В 13С БМС 35 А, 54,6 В платка БМС 35А, 54,6 V платка BMS 35 A, 54,6 V BMS board 35 A

48V 13S BMS 35A, 48 В 13С БМС 35А, 48В платка БМС 35А, 48В платка BMS 35А, 48V BMS board 35A,

48 V BMS 35 A, 48 В БМС 35 А, 48 В платка БМС 35 А, 48 В платка BMS 35А, 48 V BMS board 35 A

48V 13S BMS 35A, 48В 13С БМС 35А, 48В платка БМС, 48V платка BMS 35А, 48V BMS board 35A

48 V 13S BMS 35 A, 48 В 13С БМС 35 А, 48 В платка БМС 35А, 48 V платка BMS 35 A, 48 V BMS board 35 A

48 V 13S BMS 35 A, 48 В 13С БМС 35 А, 48 В платка БМС 35А, 48 V платка BMS 35 A, 48 V BMS board 35 A

Защитна платка, балансна платка за балансно зареждане, Система за управление на батерията с балансиране на заряда.

Приложение в системи с литиево йонни батерии, със защита от презаряд, преразряд, късо съединение и балансирано зареждане; пре-заряд, пре-разряд,

BMS ел колело, БМС триколка, BMS БМС платка за управление на литиево-йонни, литиево – полимерни батерии. Приложение в системи с литиево йонни батерии.  
За управление на батерии 48V 13S 54.6V battery BMS, 13S battery BMS, 48V 13S 54.6V battery BMS, BMS акомулаторни батерии, BMS акумолаторни батерии, BMS акомолаторни батерии, BMS акумулаторни батерии, li-ion BMS BMS, li - ion BMS, li-po BMS, li-poli BMS, lipo BMS, li - po BMS lithium BMS, BMS, charging BMS, charging BMS, charge BMS, charge BMS, 48V 13S 54.6V fast BMS, 13S fast charging; 2A fast BMS 48V 13S 54.6V, 48В 2А BMS, 48V 2A BMS, BMS 48V, BMS 54.6V, BMS 13 серии, 54.6V БМС, 54.6 V БМС, 54.6V power BMS, BMS за колело, BMS за скутер, BMS за мотор, BMS за батерия, BMS за триколка, BMS за електрическо колело, BMS за ховърборд, BMS за тротинетка, BMS за Ховaрборд, BMS за ел. скутер, BMS за електрически скутер, BMS за сегуей, BMS за EV,

BMS платка за колело, BMS платка за скутер, BMS платка за мотор, BMS платка за батерия, BMS платка за триколка, BMS платка за електрическо колело, BMS платка за ховърборд, BMS платка за тротинетка, BMS платка за Ховaрборд, BMS платка за ел. скутер, BMS платка за електрически скутер, BMS платка за сегуей, BMS платка за EV,

segway BMS battery, hoverboard BMS battery, hovyrboard BMS battery, hoverdream BMS battery батерия, kick scooter BMS battery, push scooter BMS battery, scooter BMS battery, electric bike BMS battery, ebike BMS battery, e-bike BMS battery, batery BMS, battery BMS, e - bike BMS battery,

segway BMS board battery, hoverboard BMS board battery, hovyrboard BMS battery board, hoverdream BMS board battery батерия, kick scooter BMS battery board, push scooter BMS battery board, scooter BMS battery board, electric bike BMS battery board, ebike BMS battery board, e-bike BMS battery, batery board BMS, battery board BMS, e - bike BMS board battery

48 V 13 S 54.6 V battery BMS, 13 S battery BMS, 48 V 13S 54.6 V battery BMS board, платка BMS акомулаторни батерии, платка BMS акумолаторни батерии, платка BMS акомолаторни батерии, платка BMS акумулаторни батерии, платка li-ion BMS BMS, li - ion BMS, li-po BMS, li-poli BMS, lipo BMS, li - po BMS lithium BMS, BMS, charging BMS, charging BMS, charge BMS, charge BMS, 48 V 13 S 54.6 V fast BMS, 13S fast charging; 2A fast BMS 48 V 13 S 54.6 V, бързо BMS 48 V, бързо BMS 54.6 V, BMS 13 серии, 54.6 V БМС БМС, 54.6 V БМС, 54.6 V power BMS,  
48V 13S 54.6V battery BMS, 13S battery BMS, 48V 13S 54.6V battery BMS, платка BMS акомулаторни батерии, BMS акумолаторни батерии, BMS акомолаторни батерии, BMS акумулаторни батерии, li-ion BMS BMS, li - ion BMS, li-po BMS, li-poli BMS, lipo BMS, li - po BMS lithium BMS, BMS, charging BMS, charging BMS, charge BMS, charge BMS, 48V 13S 54.6V fast BMS, 13S fast charging; 2A fast BMS 48V 13S 54.6V, бързо BMS 48В, бързо BMS 54.6В, BMS 13 серии, 54.6В БМС БМС, 54.6 В БМС, 54.6В power BMS,  
и други