**Индикатори за зареденост на батерия от 2S до 20S варианти**

Вижте и другите ни обяви и питайте за продукт, за който не виждате описание! Имаме много видове батерии, зарядни, BMS платки, DC преобразуватели и т.н., всички на отделни обяви!

Всичките ни обяви можете да видите на следният линк:

https://guideia.olx.bg/

ЗАПОВЯДАЙТЕ В НАШИЯТ МАГАЗИН - Фирма ГАЙДИЯ ЕООД, гр. София, ул. Проф. Христо Вакарелски 3

Към обявата: чисто нови индикатори за ниво на батерия. Разполагаме с индикатори за от 2S до 20S батерия (от 7.4 до 84V) – моля при поръчка кажете за колко волтова батерия го искате! Има 5 светодиода (5 степени на зареденост). Индикаторът е доста малък и компактен, може да се постави навсякъде. Работи с литиево-йонни и литиево полимерни батерии. Натиска се бутона и индикаторът показва моментното състояние на батерията. Голямото му предимство е, че когато бутонът не е натиснат няма консумация от батерията.

ПАРАМЕТРИ:

Материал: ABS + electronic components

Размери: около 2.7\*62\*15.8 мм

Консумация: 0А при неактивен режим, до 30мА при натиснат бутон.

Индикатор зареденост батерия, индикация батерия, волтметър батерия, ниво батерия, измерител батерия, показател батерия, капацитет батерия, дисплей батерия, екран батерия, екран волтаж батерия, екран ниво батерия, Програмируем индикатор батерия, настройваем индикатор батерия, Програмируема индикация батерия, настройваема индикация батерия, универсална индикация батерия, универсален индикатор батерия, показател батерия, показател ниво батерия, индикатор капацитет батерия, индикация капацитет батерия,

Battery indicator, battery capacity indicator, battery level, battery tester, battery voltmeter, battery level indicator, battery display, battery capacity, programmable indicator, programmable indication, universal indicator battery, battery capacity indication, 8-65V Universal LCD Car Acid Lead Lithium Battery Capacity Indicator Digital Voltmeter Voltage Tester JS-8T Suitable for lithium batteries, lead-acid battery batteries, lithium iron phosphate, nickel-metal hydride batteries, etc. The highlight LED can display clearly, 2S индикатор, 3S индикатор, 4S индикатор, 5S индикатор, 6S индикатор, 7S индикатор, 8S индикатор, 9S индикатор, 10S индикатор, 11S индикатор, 12S индикатор, 13S индикатор, 14S индикатор, 15S индикатор, 16S индикатор, 17S индикатор, 18S индикатор, 19S индикатор, 20S индикатор 2S волтметър, 3S волтметър, 4S волтметър, 5S волтметър, 6S волтметър, 7S волтметър, 8S волтметър, 9S волтметър, 10S волтметър, 11S волтметър, 12S волтметър, 13S волтметър, 14S волтметър, 15S волтметър, 16S волтметър, 17S волтметър, 18S волтметър, 19S волтметър, 20S волтметър

2S ниво, 3S ниво, 4S ниво, 5S ниво, 6S ниво, 7S ниво, 8S ниво, 9S ниво, 10S ниво, 11S ниво, 12S ниво, 13S ниво, 14S ниво, 15S ниво, 16S ниво, 17S ниво, 18S ниво, 19S ниво, 20S ниво,

Индикатор 2 серии, Индикатор 3 серии, Индикатор 4 серии, Индикатор 5 серии, Индикатор 6 серии, Индикатор 7 серии, Индикатор 8 серии, Индикатор 9 серии, Индикатор 10 серии, Индикатор 11 серии, Индикатор 12 серии, Индикатор 13 серии, Индикатор 14 серии, Индикатор 15 серии, Индикатор 16 серии, Индикатор 17 серии, Индикатор 18 серии, Индикатор 19 серии, Индикатор 20 серии

2S indicator, 3S indicator, 4S indicator, 5S indicator, 6S indicator, 7S indicator, 8S indicator, 9S indicator, 10S indicator, 11S indicator, 12S indicator, 13S indicator, 14S indicator, 15S indicator, 16S indicator, 17S indicator, 18S indicator, 19S indicator, 20S indicator

2S indication, 3S indication, 4S indication, 5S indication, 6S indication, 7S indication, 8S indication, 9S indication, 10S indication, 11S indication, 12S indication, 13S indication, 14S indication, 15S indication, 16S indication, 17S indication, 168S indication, 19S indication, 20S indication

2S voltmeter, 3S voltmeter, 4S voltmeter, 5S voltmeter, 6S voltmeter, 7S voltmeter, 8S voltmeter, 9S voltmeter, 10S voltmeter, 11S voltmeter, 12S voltmeter, 13S voltmeter, 14S voltmeter, 15S voltmeter, 16S voltmeter, 17S voltmeter, 18S voltmeter, 19S voltmeter, 20S voltmeter,

2S level battery, 3S level battery, 4S level battery, 5S level battery, 6S level battery, 7S level battery, 8S level battery, 9S level battery, 10S level battery, 11S level battery, 12S level battery, 13S level battery, 14S level battery, 15S level battery, 16S level battery, 17S level battery, 18S level battery, 19S level battery, 20S level battery

6V индикация, 8V индикация, 12V индикация, 14V индикация, 16V индикация, 18V индикация, 20V индикация, 21V индикация, 22V индикация, 24V индикация, 29V индикация, 36V индикация, 48V индикация, 52V индикация, 60V индикация, 65V индикация, 72V индикация, 84V индикация

7.4V индикация, 8.4V индикация, 12.6V индикация, 14.4V индикация, 16.8V индикация, 18V индикация, 20V индикация, 21V индикация, 22V индикация, 24V индикация, 29.4V индикация, 36V индикация, 48V индикация, 58.8V индикация, 60V индикация, 65V индикация, 42V индикация, 54.8V индикация,

6V индикация, 8V индикация, 12V индикация, 14V индикация, 16V индикация, 18V индикация, 20V индикация, 21V индикация, 22V индикация, 24V индикация, 29V индикация, 36V индикация, 48V индикация, 52V индикация, 60V индикация, 65V индикация,

7.4V индикация, 8.4V индикация, 12.6V индикация, 14.4V индикация, 16.8V индикация, 18V индикация, 20V индикация, 21V индикация, 22V индикация, 24V индикация, 29.4V индикация, 36V индикация, 48V индикация, 58.8V индикация, 60V индикация, 65V индикация, 42V индикация, 54.8V индикация,

6V индикация, 8V индикация, 12V индикация, 14V индикация, 16V индикация, 18V индикация, 20V индикация, 21V индикация, 22V индикация, 24V индикация, 29V индикация, 36V индикация, 48V индикация, 52V индикация, 60V индикация, 65V индикация,

7.4V индикация, 8.4V индикация, 12.6V индикация, 14.4V индикация, 16.8V индикация, 18V индикация, 20V индикация, 21V индикация, 22V индикация, 24V индикация, 29.4V индикация, 36V индикация, 48V индикация, 58.8V индикация, 60V индикация, 65V индикация, 42V индикация, 54.8V индикация,