**Универсален програмируем индикатор за зареденост на батерия**

Вижте и другите ни обяви и питайте за продукт, за който не виждате описание! Имаме много видове батерии, зарядни, BMS платки, DC преобразуватели и т.н., всички на отделни обяви!

Всичките ни обяви можете да видите на следният линк:

https://guideia.olx.bg/

ЗАПОВЯДАЙТЕ В НАШИЯТ МАГАЗИН - Фирма ГАЙДИЯ ЕООД, гр. София, ул. Проф. Христо Вакарелски 3

Към обявата: чисто нов програмируем индикатор за ниво на батерия с обхват 8V – 65V. Има 8 светодиода (8 степени на зареденост). Индикаторът е доста малък и компактен, може да се постави навсякъде. Работи със всякакъв тип батерия – литиево-йонна, литиево полимерна, Nimh, NiCd, Pb оловнен акумулатор, гелов акумулатор, LIFePO4 и всякакъв друг източник на напрежение в обхвата 8-65V.

Може да се закрепи в отвор с диаметър 28.5 мм с дълбочина 7 мм. Има щипки, които ще я държат да не излезе от отвора.

Индикаторът може да се програмира лесно и бързо за показания във всякакъв диапазон. 0% и 100% ще за по зададени от вас стойности за напрежението.

ПРОГРАМИРА СЕ ПО СЛЕДНИЯТ НАЧИН:

1. Нужен ви е регулируем източник на напрежение.
2. Подавате минималното напрежение желано напрежение чрез източника. Това напрежение ще се е желаното напрежение за 0% (източена батерия);
3. Натискате бутона на индикатора и след това го свързвате към източника на напрежение. Ще започнат да мигат 2-те червени лампички. Това означава, че е влязъл в режим на програмиране;
4. Отпуснете бутона. Ще започне да мига само последният червен светодиод. Той е за показанието за минимален волтаж. Натиснете веднъж бутона и така индикаторът ще запамети това показание като най-ниският волтаж (0%). Ще започне да мига синьо;
5. Подайте чрез източника максималното желано напрежение. Натиснете веднъж бутона и утредът ще запамети 100% показанието. Ще светнат всички лампички.
6. Откачете индикатора от източника. Вече е програмиран. Той сам ще раздели скалата от 0% до 100% по зададените от Вас волтажи.
7. Ако нямате необходимите уреди, можем ние да програмираме индикаторът по зададени от Вас стойности (в диапазона 8-65V);

ПАРАМЕТРИ:

Материал: ABS + electronic components

Размери: около 31\*7 mm / 1.22\*0.27 in

Температура: от -20°С до 65°С

Индикатор зареденост батерия, индикация батерия, волтметър батерия, ниво батерия, измерител батерия, показател батерия, капацитет батерия, дисплей батерия, екран батерия, екран волтаж батерия, екран ниво батерия, Програмируем индикатор батерия, настройваем индикатор батерия, Програмируема индикация батерия, настройваема индикация батерия, универсална индикация батерия, универсален индикатор батерия, показател батерия, показател ниво батерия, индикатор капацитет батерия, индикация капацитет батерия,

Battery indicator, battery capacity indicator, battery level, battery tester, battery voltmeter, battery level indicator, battery display, battery capacity, programmable indicator, programmable indication, universal indicator battery, battery capacity indication, 8-65V Universal LCD Car Acid Lead Lithium Battery Capacity Indicator Digital Voltmeter Voltage Tester JS-8T Suitable for lithium batteries, lead-acid battery batteries, lithium iron phosphate, nickel-metal hydride batteries, etc. The highlight LED can display clearly, 2S индикатор, 3S индикатор, 4S индикатор, 5S индикатор, 6S индикатор, 7S индикатор, 8S индикатор, 9S индикатор, 10S индикатор, 11S индикатор, 12S индикатор, 13S индикатор, 14S индикатор, 15S индикатор, 16S индикатор, 2S волтметър, 3S волтметър, 4S волтметър, 5S волтметър, 6S волтметър, 7S волтметър, 8S волтметър, 9S волтметър, 10S волтметър, 11S волтметър, 12S волтметър, 13S волтметър, 14S волтметър, 15S волтметър, 16S волтметър, 2S ниво, 3S ниво, 4S ниво, 5S ниво, 6S ниво, 7S ниво, 8S ниво, 9S ниво, 10S ниво, 11S ниво, 12S ниво, 13S ниво, 14S ниво, 15S ниво, 16S ниво,

Индикатор 2 серии, Индикатор 3 серии, Индикатор 4 серии, Индикатор 5 серии, Индикатор 6 серии, Индикатор 7 серии, Индикатор 8 серии, Индикатор 9 серии, Индикатор 10 серии, Индикатор 11 серии, Индикатор 12 серии, Индикатор 13 серии, Индикатор 14 серии, Индикатор 15 серии, Индикатор 16 серии,

2S indicator, 3S indicator, 4S indicator, 5S indicator, 6S indicator, 7S indicator, 8S indicator, 9S indicator, 10S indicator, 11S indicator, 12S indicator, 13S indicator, 14S indicator, 15S indicator, 16S indicator,

2S indication, 3S indication, 4S indication, 5S indication, 6S indication, 7S indication, 8S indication, 9S indication, 10S indication, 11S indication, 12S indication, 13S indication, 14S indication, 15S indication, 16S indication,

2S voltmeter, 3S voltmeter, 4S voltmeter, 5S voltmeter, 6S voltmeter, 7S voltmeter, 8S voltmeter, 9S voltmeter, 10S voltmeter, 11S voltmeter, 12S voltmeter, 13S voltmeter, 14S voltmeter, 15S voltmeter, 16S voltmeter,

2S level battery, 3S level battery, 4S level battery, 5S level battery, 6S level battery, 7S level battery, 8S level battery, 9S level battery, 10S level battery, 11S level battery, 12S level battery, 13S level battery, 14S level battery, 15S level battery, 16S level battery,

6V индикация, 8V индикация, 12V индикация, 14V индикация, 16V индикация, 18V индикация, 20V индикация, 21V индикация, 22V индикация, 24V индикация, 29V индикация, 36V индикация, 48V индикация, 52V индикация, 60V индикация, 65V индикация,

7.4V индикация, 8.4V индикация, 12.6V индикация, 14.4V индикация, 16.8V индикация, 18V индикация, 20V индикация, 21V индикация, 22V индикация, 24V индикация, 29.4V индикация, 36V индикация, 48V индикация, 58.8V индикация, 60V индикация, 65V индикация, 42V индикация, 54.8V индикация,

6V индикация, 8V индикация, 12V индикация, 14V индикация, 16V индикация, 18V индикация, 20V индикация, 21V индикация, 22V индикация, 24V индикация, 29V индикация, 36V индикация, 48V индикация, 52V индикация, 60V индикация, 65V индикация,

7.4V индикация, 8.4V индикация, 12.6V индикация, 14.4V индикация, 16.8V индикация, 18V индикация, 20V индикация, 21V индикация, 22V индикация, 24V индикация, 29.4V индикация, 36V индикация, 48V индикация, 58.8V индикация, 60V индикация, 65V индикация, 42V индикация, 54.8V индикация,

6V индикация, 8V индикация, 12V индикация, 14V индикация, 16V индикация, 18V индикация, 20V индикация, 21V индикация, 22V индикация, 24V индикация, 29V индикация, 36V индикация, 48V индикация, 52V индикация, 60V индикация, 65V индикация,

7.4V индикация, 8.4V индикация, 12.6V индикация, 14.4V индикация, 16.8V индикация, 18V индикация, 20V индикация, 21V индикация, 22V индикация, 24V индикация, 29.4V индикация, 36V индикация, 48V индикация, 58.8V индикация, 60V индикация, 65V индикация, 42V индикация, 54.8V индикация,