**Зарядно устройство 4S 16.8V 1А или 2А за литиево-йонни батерии**

20 % отстъпка от цената на доставката с Еконт! Вижте и другите ми обяви и ме питайте за продукт, за който не виждате описание! Имам много видове батерии, зарядни, BMS платки, DC преобразуватели и т.н., всички на отделни обяви! Ремонтираме и акумулаторни батерии с наличните ни елементи и платки!

Чисто нови, неразопаковани Зарядни устройства адаптери 16.8V 1А или 2А за 4S батерии или пакети от батерии. Стават и за захранване за уреди, осветление и други. Имаме 2 варианта на мощността – 1А или 2А:

- 16.8V, 1A – цена 15 лв на брой;

- 16.8V, 2A – цена 22 лв на брой;

Разполагаме и с други модели за 3S 12.6V, 5S 21V, както и комбинирани балансни зарядни за 2S 8.4V и 3S 12.6V в другите ни обяви.

ПАРАМЕТРИ:

Зарядно напрежение: 16.8V (за литиево – йонни батерии от 4 серии с номинално напрежение 14.8V – напълно заредени са 16.8V) – клетките се зареждат до 4.2V на клетка ( 16.8V за пакет);

Заряден ток – 1А или 2А (бързо зарядно / fast charger), в зависимост от модела;

Автоматично изключване на заряда при заредена батерия с цел да не се презареди батерията;

Защита от късо съединение

Защита от презаряд на батерията

Двоен светодиод за сигнализация на зареждането („червено“ - зарежда; „зелено“ – заредено или не е свързана батерия)

За всякакви приложения, включително алумулаторни: винтоверт, електричестка отвертка, ъглошлайф, флекс, прахосмукачка, резачка, трион, зеге, дрон, количка с дистанционно, лодка за захранка и т.н.

За клетки с номинално напрежение 3.6V, 3.7V (2.5 – 4.2V) Литиеви батерии (включително 18650, 26650, литието полимерни батерии, Литиево йонни батерии, li-ion, lion, li ion, Li-Po, Lipo, Li Po)

Входно напрежение: AC 100-240V 50-60Hz;

Конектор: DC 5.5mm x 2.1mm

Дължина на кабела – 1.1 м

ОПИСАНИЕ НА АНГЛИЙСКИ / ENGLISH DESCRIPTION

Scope: Nominal voltage of 3.6V, 3.7V lithium battery (including 18650, 26650, polymer lithium battery, li-ion, lion, li ion, Li-Po, Lipo, Li Po )

Charging voltage: 16.8V

Continuous charge current (upper limit): 1A or 2A fast charging, depends on the model;

With short circuit protection, overcharge protection, etc., constant current and constant voltage, with turn off function.

No-load green light, red light during charging, full of automatic green light;

Input: AC 100-240V 50-60Hz;

Connector: DC 5.5mm x 2.1mm

Cable length – 1.1 m

14.8V 4S charger adapter, 14.8В 4С зарядно адаптер, 14.8В зарядно адаптор, 14.8V зарядно адаптер,

14.8 V 4S charger adapter, 14.8 В 4С зарядно адаптер, 14.8 В зарядно адаптер, 14.8 V зарядно адаптер

14,8V 4S charger adapter, 14,8В 4С зарядно адаптер, 14,8В зарядно адаптер, 14,8V зарядно адаптер акумулаторни батерии,

14,8 V 4S charger adapter, 14,8 В 4С зарядно адаптер, 14,8 В зарядно адаптер, 14,8 V зарядно адаптер

16.8V 4S charger adapter, 16.8В 4С зарядно адаптер, 16.8В зарядно адаптер, 16.8V зарядно адаптер,

16.8 V 4S charger adapter, 16.8 В 4С зарядно адаптер, 16.8 В зарядно адаптер, 16.8 V зарядно адаптер

16,8V 4S charger adapter, 16,8В 4С зарядно адаптер, 16,8В зарядно адаптер, 16,8V зарядно адаптер,

16,8 V 4S charger adapter, 16,8 В 4С зарядно адаптер, 16,8 В зарядно адаптер, 16,8 V зарядно адаптер

зарядно устройство адаптор за зареждане на литиево-йонни, литиево – полимерни батерии. Приложение в системи с литиево йонни батерии.

За зареждане на батерии за ел. Отвертки, винтоверти, screwdriwer, drill, drone, drones, RC car, RC cars, RC quadcopters, drone battery charger, RC battery charger, RC car battery charger, fishing boat charger, зарядно лодка за захранка, 4S battery charger, 4S battery charger, 16.8V 4S battery charger adapter, зарядно акомулаторни батерии, зарядно акумолаторни батерии, зарядно акомолаторни батерии, зарядно акумулаторни батерии, li-ion charger adaptor, li - ion charger, li-po charger, li-poli charger, lipo charger, li - po charger lithium charger, charger, charging adapter, charging adaptor, charge adapter, charge adaptor, 4S fast charger, 4S fast charging; 2A fast charger 16.8V, бързо зарядно 16.8V, бързо зарядно 16,8 V, зарядно 4 серии, 16.8V захранване адаптор, 16.8 V захранване, 16.8V power adapter,