**36-48V 15А универсален със/без сензорен контролер**